МУП «Успенский водоканал»

Лаборатория ОСВ

Протокол

Исследование проб воды

Дата отбора проб: 27.08.2021 г.

Пункт отбора: ОСВ Успенское

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Определяемые показатели | НД на методы исследований | Единицы измерения | ПДК | Результат |
| 1 | Мутность | ГОСТ 3351-74 | Мг/дм3 | 2,0 | 0,6 |
| 2 | Запах при 20/60 градусов | ГОСТ 3351-74 | Балл | 2 | 0 |
| 3 | Вкус |  | Балл |  | - |
| 4 | Жесткость | ГОСТ31954-2012 | Ж | Не более 7,0 | 4,0 |
| 5 | Щелочность | ГОСТ52963-0,8м.А | Ммоль/дм3 | Не норм | 3,6 |
| 6 | Водородный показатель | ПНДФ14,1-4,121-97 | Единицы рН | 6-9 | 7,0 |
| 7 | Хлор остаточныйсвободный | ГОСТ18190 | Мг/дм3 | 0,3-0,5 | 4,0 |
| 8 | Алюминий | ГОСТ18165-89 | Мг/дм3 | 0,2 | 0,016 |
| 9 | Взвешенные в-ва | ПНДФ14,1:2,110-97 | Мг/дм3 | Не норм | - |
| 10 | Температура |  | Градус С |  | 24 |